**ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO TER, EM SUA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, OS VALORES REFERENTE A INSTALAÇÃO.

**UPI – UNIDADE DE PONTO DE INFRAESTRUTURA**

**GRUPO 1 INFRAESTRUTURA**

**1.1 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE ½” ANTICHAMA**

* Eletroduto fabricado em PVC antichama na cor preta fornecido em barras de 3 metros com rosca (NBR NM ISO 7-1) nas duas extremidades, fornecido com diâmetro de ½”;
* Normas de referencia: NBR 15465 e NBR 5410;
* Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para sua instalação tais como, curva, luva, abraçadeira, parafusos para fixação e fita perfurada.

**1.2 Guia de cabo**

* deve medir 10m
* deve possuir trava de segurança
* deve ter cor bonita

**GRUPO 2 CABEAMENTO METÁLICO**

**2.1 Patch Cord cat 6**

**GRUPO 3 SEGURANÇA**

**3.1 Câmera mini Bullet**

* Resolução 2MP
* Full HD
* Alerta de eventos